
***************ВНИМАНИЕ!!!*************************************

1. Платы датчиков делятся на несколько видов.
Данная версия прошивки предназначена для плат со скругленными углами и срезанным уголком, 
которые показаны на рисунке VERSION.JPG
Не заливайте эти прошивки в другие версии плат(особенно с остырми уголками без выреза) - они могут стать неработоспособными!


2. Процессора датчиков  работают на разной частоте. Поэтому, если вы зальте  в процессор  не ту прошивку,
 датчик перестанет отвечать и потребуется восстановление прошивки с помощью загрузчика(в этом случае  напишите на почту support@pilotpowersupply.com) 
Перед обновлением  прошивки, снимите датчик и  визуально  убедитесь в  наличии или отсутствии на плате керамического резонатора 
показанного на рисунке VERSION.JPG
Если резонатор отсутствует - необходимо заливать прошивку 8mhz,  если присутствует -16mhz

3.Пользователям, которые уже участвовали в закрытых  тестированиях предыдущих версий прошивки  до 16.12.2021 снимать  датчик не нужно - используйте версию 8mhz 

4. При обоновлении прошивки из под андроид, ее необходимо скопировать в папку Documents.
Кроме того  в настройках смартфона или приложения необходимо дать  приложению разрешение на доступ к хранилищу, иначе файлы  не будут видны. 

5.Для того , чтобы приложение  увидело файлы прошивки под Android 11  необходимо зайти в настройки системы, далее:
->приложения->разрешения->разрешения приложений->файлы и медиаконтент
Выбрать приложение Pilot TPS
И  разрешить ему управление всеми файлами.
После этого необходимо перезапустить приложение и оно должно увидеть прошивку.

6.При первом запуске приложения  вылезает ошибка "SaveLoadProgramState_SaveError_1:FILE NOT EXIST"  -это нормальное явление, программа ругается на отсутствие файла конфигурации, который она создаст при закрытии.
Если эта же ошибка  возникает при последующих запусках, значит ваша система не дает  программе доступ к хранилищу.  Просто игнорируйте эту ошибку. 
