
***************ВНИМАНИЕ!!!*************************************
Для владельцев авто с АКПП - ставьте файл PilotContactlessTps_OpenATSettings , в нем открыты настройки выхода АКПП. 

1. При первом запуске приложения  вылезает ошибка "SaveLoadProgramState_SaveError_1:FILE NOT EXIST"  -это нормальное явление, 
программа ругается на отсутствие файла конфигурации, который она создаст при закрытии.
Если эта же ошибка  возникает при последующих запусках, значит ваша система не дает  программе доступ к хранилищу.  Просто игнорируйте эту ошибку.  

2. Для того , чтобы приложение  увидело файлы прошивки под Android 11  необходимо зайти в настройки системы, далее:
->приложения->разрешения->разрешения приложений->файлы и медиаконтент
Выбрать приложение Pilot TPS
И  разрешить ему управление всеми файлами.
После этого необходимо перезапустить приложение и оно должно увидеть прошивку.

О том, куда положить прошивку и как ее обновлять, читайте в файле readme в папке с прошивками. 

3. При добалвении модуля блютус в списке вы увидите два устройства BLE33 и SPP33.
Добавляете только SPP33 ( пароль 1234).
Если добавить BLE33, то связи не будет вообще(при этом светодиод на модуле будет гореть постоянно, даже при  не запущенном приложении).
Если ранее добавили BLE33 - удалите из списка устройств. 


***************ATTENTION!!!******************************* ******
For owners of cars with automatic transmission – install the PilotContactlessTps_OpenATSettings file, which unlocks the automatic transmission settings.

1. At first start of  the application, you can see the  “SaveLoadProgramState_SaveError_1:FILE NOT EXIST”  error appears - this is normal,
the program complains about the absence of a configuration file. This file will be created later after you'll close the app.
If the same error occurs on subsequent launches, then your system does not allow the program to access the storage. Just ignore this error.

2. In order for the application to  use the firmware files for Android 11, you need to go to the system settings, then:
->applications->permissions->application permissions->files and media content
Select Pilot TPS app and allow it to manage all files.
After this, you need to restart the application and it should see the firmware.
Read about where to put the firmware and how to update it in the readme file in the  firmware folder.

3. When you will be  pairing  Bluetooth module, you will see two devices BLE33 and SPP33 in the device list.
Add only SPP33 (password 1234).
If you will add BLE33, then there will be no connection at all (the LED on the module will be constantly lights on, even when the application is not running).
If you previously added BLE33, remove it from the device list.